config ser2net global
	option enabled 1

config controlport
	option enabled 0
	option host localhost
	option port 2000

config default
	option speed 115200
	option databits 8
	option parity 'none'
	option stopbits 1
	option rtscts false
	option local false
	option remctl true

#config led rx
#	option driver sysfs
#	option device 'duckbill:green:rs485'
#	option duration 20
#	option state 1

#config led tx
#	option driver sysfs
#	option device 'duckbill:red:rs485'
#	option duration 20
#	option state 1

config proxy
	option enabled 0
	option port 5000
	option protocol telnet
	option timeout 0
	option device '/dev/ttyAPP0'
	option baudrate 115200
	option databits 8
	option parity 'none'
	option stopbits 1
#	option led_tx 'tx'
#	option led_rx 'rx'
	option rtscts false
	option local false
	option xonxoff false
	list options ''

config proxy
	option enabled 0
	option port 5001
	option protocol telnet
	option timeout 0
	option device '/dev/ttyUSB0'
	option baudrate 115200
	option databits 8
	option parity 'none'
	option stopbits 1

config proxy
	option enabled 0
	option port 5002
	option protocol raw
	option timeout 0
	option device '/dev/ttyUSB1'
	option baudrate 9600
	option databits 8
	option parity 'none'
	option stopbits 1
