config global 'global'
	option enabled '0'

config modbus_rtu_to_tcp
      option 'dbglvl' '-1'
      option 'logname' 'mbus.log'
      option 'ttyport' '/dev/ttyS0'
      option 'ttyspeed' '115200'
      option 'ttymode' '8N1'
      option 'trxcntl' '0'
      option 'serveraddr' '0.0.0.0'
      option 'serverport' '1502'
      option 'maxconn' '32'
      option 'maxtry' '3'
      option 'conntimeout' '60'
      option 'rqstpause' '100'
      option 'respwait' '500'
